**DODATKOWA INFORMACJA DO OPINII KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ DLA BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 10**

Z uwagi  na  docieplenie dachu  wełną mineralną grubości 18 cm, na której  położona jest  papa termozgrzewalna nie ma możliwości bezpośredniego  montażu płyt balastowych kotwiących instalację fotowoltaiczną.

Powodowało by to  uszkodzenia oraz deformację  istniejącego poszycia dachu, a w efekcie końcowym  nieszczelność dachu.

Zamawiający proponuje wykonanie nowej  niezależnej   konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, przekazującej obciążenie od zainstalowanej  instalacji na ściany nośne budynku.

Tym samym Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.